Configuration d'un poste Yealink

Idéalement, faire un reset du poste en appuyant longtemps sur le bouton OK et valider le reset d'usine

Aller dans le menu

Aller dans le menu avancé

Introduire le mot de passe “admin”

Aller dans le menu account

Choisir une entrée de ligne, généralement la première ligne

Entrer les paramètres suivant:

Activation –> enabled

Label –> Indiquer une description

Register Name –> Le numéro de téléphone 0032….

User Name –> Egalement le numéro de téléphone 0032….

Password –> Le mot de passe défini

SIP Server: le server OVH