Création d'un Kiosk Alpine

Sur une carte SD, créer une partition FAT32 de 512Mb

Copier les fichiers sur la carte

Démarrer le raspbery et se loguer en root (pas de pwd)

Entrer la commande

setup-alpine

Si pendant l'install il dit “No disks available, try boot media /mmcblk0p1”, répondre y, choisir la carte SD et faire SYS

Installer les composants x:

setup-xorg-base apk add xf86-video-fbdev

Editer un script de démarrage:

nano /etc/startup.sh

Contenu

#!/bin/ash chromium-browser --home-page http://127.0.0.1/resource --no-sandbox --window-size=1920,1280 --start-fullscreen --test-type