DHCP Server sous Debian bullseye

apt install isc-dhcp-server nano /etc/default/isc-dhcp-server # Décommenter la ligne suivante: DHCPDv4_CONF=/etc/dhcp/dhcpd.conf #DHCPDv6_CONF=/etc/dhcp/dhcpd6.conf INTERFACESv4="eth0" nano /etc/dhcp/dhcpd.conf option domain-name "exop.lan"; option domain-name-servers 192.168.178.211; authoritative; subnet 192.168.178.0 netmask 255.255.255.0 { option routers 192.168.178.1; # specify subnet mask option subnet-mask 255.255.255.0; # specify the range of lease IP address range dynamic-bootp 192.168.178.50 192.168.178.150; } systemctl enable isc-dhcp-server