FusionPBX

Configuration Sip Trunk

Dans Accounts > Gateways: rajouter un compte

Dans Advanced > Access control: rajouter l'IP Wan du serveur SIP Trunk dans la règle Providers

Dans Status > Sip Status: Relancer les ACL

Dans Dialplan > Destinantion: Ajouter une règle pour le numéro entrant

Autoprovision

Snom

Dans l'interface du téléphone, choisir Advanced, QOS/Security et introduire le “http client” user et password qui correspond au http_auth_username et http_auth_password que vous avez défini dans les defautl settings de Fusion Pbx

Ensuite dans l'onglet Update, introduire l'url de provisioning exemple https://192.168.103.30/app/provision/index.php?mac=000413a11b6d et faire Apply