FusionPBX

Configuration Sip Trunk

Dans Accounts > Gateways: rajouter un compte

Dans Advanced > Access control: rajouter l'IP Wan du serveur SIP Trunk dans la règle Providers

Dans Status > Sip Status: Relancer les ACL

Dans Dialplan > Destinantion: Ajouter une règle pour le numéro entrant

Faire une restriction d'appel sur une extension

Dans une extension, indiquer une variable qui permettra de définir qui peut appeler l'extérieur. Ici on l'appelera Outside

Dans Dialplan → Outbound Routes: rajouter une condition au début pour n'accepter que les règles toll_allow outside:

Faire une règle pour n'autoriser que certains numéros

Dans Dialplan → Outbound rules dupliquer une règle où la destination number correspond à ce pattern:

(^0473349123$|^0478624123$|^019544123$)

Autoprovision

Yealink

Snom

Dans l'interface du téléphone, choisir Advanced, QOS/Security et introduire le “http client” user et password qui correspond au http_auth_username et http_auth_password que vous avez défini dans les defautl settings de Fusion Pbx

Ensuite dans l'onglet Update, introduire l'url de provisioning exemple http://192.168.103.30/app/provision/index.php?mac={mac} et faire Apply

Après un redémarrage, un problème de certificat apparaitra. Cliquez dans le menu certificates → unknown certificates et acceptez l'exception

Debugging

sngrep

sngrep est livré par défaut et permet de voir chaque trace d'une transaction SIP