Raspberry Pi: RDP Client

Prendre une image raspbian lite

apt update && apt dist-upgrade apt install freerdp2-x11 freerdp2-dev pyqt5-dev pyqt5-dev-tools lightdm
sudo raspi-config

Activer SSH

Activer autologin

nano .xsession

Contenu:

exec /home/admin/script.sh

nano .xsession

Contenu:

#!/bin/sh
sleep 20
ping serveur-rdp -c5
xfreerdp /v:serveur-rdp /u:Vincent /f /cert-ignore

le sleep est forcé car les interfaces réseaux ne sont pas toujours prêtes au moment de l'exécution

chmod +x script.sh