Wazo

Installation

Première utilisation

Le login: https://ip-ou-domaine/login/

Autoprovisionning Yealink

Côte Wazo

Activation des templates

Aller dans le menu Paramètres Globaux → Modules de Périphériques

Activer le module qui vous intéresse

Côté Téléphone

Se connecter sur le téléphone et aller dans la partie autoprovision. Y mettre le nom ou l'ip du serveur PBX avec le port 8667

Cliquer sur Confirm puis Autoprovision

Import

Si tout se passe bien, il est possible de voir le téléphone apparaître dans les équipements non alloués. Si ça ne fonctionne pas, il est toujours possible de suivre les logs côté serveur

tail -f /var/log/wazo-provd.log