Voice Vlan sur Cisco sur série SG3

Via la Web Interface

Smartport→Properties: Désactiver Smartport

Vlan Management→Voice VLAN→Telephone OUI→Ajouter OUI du téléphone

Vlan Management→Voice VLAN→Propeties:

Indiquer le VLAN

Mettre sur disabled

Cliquer sur apply

Mettre sur Enable Telephone Oui

Cliquer sur apply

Vlan Management→Voice VLAN→Telephone OUI Interfaces → Edit → choisir Telephone OUI VLAN Membership sur tous les ports concernés

Via console

Commande Cisco pour les interfaces:

interface range GigabitEthernet 1-28 switchport morde trunk switchport access vlan 100 switchport trunk native vlan 100 switchport trunk allowed vlan 100 voice vlan enable

Commande pour ajouter un OUI

voice vlan oui-table add 001565 Yealink1 voice vlan oui-table add 805E0C Yealink2 voice vlan oui-table add 805EC0 Yealink3