OPNSense & IPV6 sur une connexion PPPoE

Configuration interface WAN

Dans l'interface WAN, choisir DHCPv6

Toujours dans le même écran, vous devez également configurer

Request only an IPv6 prefix

Prefix delegation (56)

Send IPv6 prefix hint

Enable debug

Use IPv4 connectivity

Configuration interface LAN

Choisir pour IPv6 Configuration Type: Track Interface

Un MSS de 1472 a pu aider dans certains cas

Choisissez l'interface source, donnez un préfix (optionnel) et cochez configuration manuelle

Configuration DHCP & RA

Dans Services → Router Advertisements → LAN, choisir managed

Dans Services → DHCPv6 → LAN, cliquer sur Enable, définir un Range et indiquer un préfixe de 64