Kiosk TPControl

Préparation

Installation Debian en mode minimal

Installer le nécessaire

apt install dialog sudo xorg firefox-esr openbox lightdm

Dans le fichier suivant, en dessous de “[Seat:*]” modifier les deux valeurs selon vos besoins

nano /etc/lightdm/lightdm.conf

Contenu:

user-session = openbox
# ...
autologin-user = creapix

Créer un fichier de commandes qui se lancera au démarrage:

nano /home/creapix/.config/openbox/autostart

Contenu:

test

Script de configuration

Donner accès aux interfaces réseau

chown :creapix /etc/network/interfaces chmod 774 /etc/network/interfaces

Donner accès à la commande reboot

echo creapix ALL=NOPASSWD:/sbin/reboot >> /etc/sudoers