FusionPBX

Configuration Sip Trunk

Dans Accounts > Gateways: rajouter un compte

Dans Advanced > Access control: rajouter l'IP Wan du serveur SIP Trunk dans la règle Providers

Dans Status > Sip Status: Relancer les ACL

Dans Dialplan > Destinantion: Ajouter une règle pour le numéro entrant