Raid HP Support sous linux

Install

curl https://downloads.linux.hpe.com/SDR/hpPublicKey2048.pub | apt-key add - curl https://downloads.linux.hpe.com/SDR/hpPublicKey2048_key1.pub | apt-key add - curl https://downloads.linux.hpe.com/SDR/hpePublicKey2048_key1.pub | apt-key add - nano /etc/apt/sources.list.d/hpe.list deb http://downloads.linux.hpe.com/SDR/repo/mcp/ bullseye/current non-free apt install ssacli

Usage

Voir les controleurs :

ctrl all show

Voir les controleurs en détail :

ctrl all show detail

Voir les disques physiques

ctrl slot=0 pd all show

Voir la configuration du cache du drive

ctrl slot=0 modify dwc=?

(préférer le cache du controleur raid qui lui est sur batterie)

sources

https://be-virtual.net/hpe-storage-controller-management-ssacli/