OPNSense: quelques règles firewall

Règles pour que les clients puissent accéder à un AD & aux GPO

Type	Port	Commentaire
TCP/UDP	53	DNS
TCP/UDP	445	AD
TCP	135	AD
TCP	139	Netbios
TCP	88	Kerberos
TCP	1024
TCP/UDP	389	LDAP
TCP/UDP	636	LDAPS

Règles pour Eset Protect

Type	Port	Commentaire
TCP	443	HTTPS
TCP	2222-2223	Eset ERA