Certificats sur un SG3XX

Créer Clé privée & Certificat pour le switch

Faire une clé public sur base de la clé privée

openssl rsa -in private.pem -RSAPublicKey_out > public.pem

Sur le switch, activer le menu avancé

Se rendre dans Security → SSL Server → SSL Server Authentication. Cliquer sur un certificat et choisir Import Certificate

Remplir le certificat, cocher Enable, remplir le public key, choisir le plaintext et coller la clé privée

Sources

https://blog.it13.de/creating-self-signed-certificate-for-cisco-sg300-series